CIPRIME PARAM                                                           PARAM       1
      PARAMETER (MXPT=1000,MXPLOT=6,MCHNL=MXPLOT+1,NBUF=1250)           PARAM       2
      PARAMETER (NBUF1=2500)                                            PARAM       3
      PARAMETER (MAXLIS=5,MAXCHN=1250,MAXVAR=50)                        PARAM       4
       PARAMETER (MAXGRP=4,MAXPAG=100)                                  PARAM       5
