% Tables--
\subsection*{Appendix}
%\nopagebreak
\setcounter{topnumber}{6}

\begin{table}[h]  %1
\begin{center}
{\sf \scriptsize
\begin{tabular}{|| c || c | c || c | c || c || c | c || c ||} \hline
 {\bf Number of}
 & \multicolumn{2}{c ||}{\bf Scatter}
 & \multicolumn{2}{c ||}{\bf Field Solve}
 & {\bf Gather}
 & \multicolumn{2}{c||}{\bf Particle Push}
 & {\bf Loop} \\
 {\bf Grid Points}
 & { Phase 1}
 & { Phase 2}
 & { IFFT/FFFT}
 & { Poisson}
 & { Copy}
 & { Push}
 & { Migrate}
 & {\bf Iteration Time} \\ \hline

32k  & 2.91 & 0.002 & 0.28 &  0.005 & 0.002 &  4.88 & 0.0 & 1895.31 \\ \hline
64k  & 2.91 & 0.004 & 0.61 &  0.010 & 0.004 &  4.88 & 0.0 & 2042.19  \\ \hline
128k & 2.91 & 0.007 & 1.30 &  0.002 & 0.007 &  4.88 & 0.0 & 2350.62 \\ \hline
256k & 2.91 & 0.013 & 2.75 & 0.004 & 0.013& 4.88 & 0.0 & 2995.02  \\ \hline
\end{tabular}
}
\caption{\sf Timing Results(in seconds) for 1D PIC serial code 
       using 4505600  particles.}
\label{tab:ser1dpar}
\end{center}
\end{table}

\begin{table}[h]  %2
\begin{center}
{\sf \scriptsize
\begin{tabular}{|| c || c | c || c | c || c || c | c || c ||} \hline
 {\bf Number of}
 & \multicolumn{2}{c ||}{\bf Scatter}
 & \multicolumn{2}{c ||}{\bf Field Solve}
 & {\bf Gather}
 & \multicolumn{2}{c||}{\bf Particle Push}
 & {\bf Loop} \\
 {\bf Particles}
 & { Phase 1}
 & { Phase 2}
 & { IFFT/FFFT}
 & { Poisson}
 & { Copy}
 & { Push}
 & { Migrate}
 & {\bf Iteration Time} \\ \hline
11K & 0.008 & 0.007& 1.25 & 0.020 &0.007 & 0.014 & 0.0 & 597.60  \\ \hline
88K &0.058&  0.008 & 1.25 & 0.020 &0.008 & 0.100  & 0.0 & 604.17 \\ \hline
704K &0.460 & 0.007 & 1.27 & 0.020 &0.007 &  0.780 & 0.0 & 854.55  \\ \hline
5.5M & 3.740 & 0.007 & 1.27 & 0.002 &0.007 & 6.330 & 0.0 &2848.23 \\ \hline
\end{tabular}
}
\caption{\sf Timing Results(in seconds) for 1D PIC serial code 
       using 128K Grid Points.}
\label{tab:ser1dgrid}
\end{center}
%\end{table}

% 2D SERIAL CODE RESULTS
%----------------------------------------------------------------------
%----------------------------------------------------------------------


%\begin{table}[htbp] %3
\begin{center}
{\sf \scriptsize
\begin{tabular}{|| c || c | c || c | c || c || c | c || c ||} \hline
 {\bf Number of}
 & \multicolumn{2}{c ||}{\bf Scatter}
 & \multicolumn{2}{c ||}{\bf Field Solve}
 & {\bf Gather}
 & \multicolumn{2}{c||}{\bf Particle Push}
 & {\bf Loop} \\
 {\bf Grid Points}
 & { Phase 1}
 & { Phase 2}
 & { IFFT/FFFT}
 & { Poisson}
 & { Copy}
 & { Push}
 & { Migrate}
 & {\bf Iteration Time} \\ \hline
16*32 & 5.46 & 0.0009 & 0.0009 &0.0008&0.0009  & 8.14 & 0.0 & 4403.75 \\ \hline
32*64 & 5.44 &0.0009 & 0.0009 & 0.0008 &0.0009 & 8.18 & 0.0 & 4409.73 \\ \hline
64*128 &5.45 & 0.0009 & 0.0009 & 0.0008 &0.0009 & 8.14 & 0.0 &4404.27 \\ \hline
128*256 &5.45 & 0.0009& 0.0050 & 0.0090 &0.0009& 8.15 & 0.0 &4453.80  \\ \hline 
\end{tabular}
}
\caption{\sf Timing Results(in seconds) for 2D PIC serial code 
       using 3571712 particles.}
\label{tab:ser2dpar}
\end{center}
%\end{table}

%\begin{table}[h] %4
\begin{center}
{\sf \scriptsize
\begin{tabular}{|| c || c | c || c | c || c || c | c || c ||} \hline
 {\bf Number of}
 & \multicolumn{2}{c ||}{\bf Scatter}
 & \multicolumn{2}{c ||}{\bf Field Solve}
 & {\bf Gather}
 & \multicolumn{2}{c||}{\bf Particle Push}
 & {\bf Loop} \\
 {\bf Particles}
 & { Phase 1}
 & { Phase 2}
 & { IFFT/FFFT}
 & { Poisson}
 & { Copy}
 & { Push}
 & { Migrate}
 & {\bf Iteration Time} \\ \hline
313344 & 0.41 & 0.0099 & 0.0099 & 0.0099& 0.0099 & 0.72 & 0.0 & 391.30 \\ \hline
368640 &0.55 & 0.0099 & 0.0099 & 0.0099& 0.0099 & 0.83 & 0.0 & 458.12 \\ \hline
589824 &0.87 & 0.0099 & 0.0099 & 0.0099& 0.0099 & 1.35 & 0.0 & 735.67 \\ \hline
1474560 &2.19 & 0.0099 & 0.0099 & 0.0099& 0.0099 & 3.36 & 0.0 & 1826.50 \\ \hline
3571712 &5.30 &  0.0099 & 0.0099 & 0.0099 & 0.0099 & 8.18 & 0.0 & 4408.30\\ \hline
\end{tabular}
}
\caption{\sf Timing Results(in seconds) for 2D PIC serial code 
       using 32*64 Grid Points.}
\label{tab:ser2dgrid}
\end{center}
%\end{table}

% 1D HPF CODE RESULTS
%----------------------------------------------------------------------
%----------------------------------------------------------------------

%\begin{table}[htbp] %5
\begin{center}
{\sf \scriptsize
\begin{tabular}{|| c || c | c || c | c || c || c | c || c ||} \hline
 {\bf Number of}
 & \multicolumn{2}{c ||}{\bf Scatter}
 & \multicolumn{2}{c ||}{\bf Field Solve}
 & {\bf Gather}
 & \multicolumn{2}{c||}{\bf Particle Push}
 & {\bf Loop} \\
 {\bf Processors}
 & { Phase 1}
 & { Phase 2}
 & { IFFT/FFFT}
 & { Poisson}
 & { Copy}
 & { Push}
 & { Migrate}
 & {\bf Iteration Time} \\ \hline
1  &2.910 & 0.001 & 0.123 & 0.003 &0.001 & 4.880 & 0.000 & 1818.0 \\ \hline 
2  &1.450 & 0.004 & 0.075 & 0.003 & 0.004& 1.930 & 0.800 & 999.0 \\ \hline
4  &0.730 & 0.003 & 0.045 & 0.003 & 0.003& 0.970 & 0.410  & 513.0  \\ \hline
8  &0.360 & 0.003 & 0.030  & 0.002 &0.003 & 0.480 & 0.210  & 261.0 \\ \hline
16 & 0.188 & 0.005 & 0.023 & 0.003 & 0.005 & 0.248 & 0.115  & 144.0 \\ \hline
32 &0.094 & 0.007 & 0.024 & 0.004 &0.007 & 0.136 & 0.070 & 94.5 \\ \hline
\end{tabular}
}
\caption{\sf Timing Results(in seconds) for 1D PIC  code in HPF 
       using 4505600  Particles and 16K Grid Points.}
\label{tab:hpf1dspeed}
\end{center}
\end{table}


\begin{table}[h] %6
\begin{center}
{\sf \scriptsize
\begin{tabular}{|| c || c | c || c | c || c || c | c || c ||} \hline
 {\bf Number of}
 & \multicolumn{2}{c ||}{\bf Scatter}
 & \multicolumn{2}{c ||}{\bf Field Solve}
 & {\bf Gather}
 & \multicolumn{2}{c||}{\bf Particle Push}
 & {\bf Loop} \\
 {\bf Grid Points}
 & { Phase 1}
 & { Phase 2}
 & { IFFT/FFFT}
 & { Poisson}
 & { Copy}
 & { Push}
 & { Migrate}
 & {\bf Iteration Time} \\ \hline
32k &0.367 & 0.004 & 0.058 & 0.003& 0.004 & 0.488 & 0.212  & 283.5 \\ \hline
64k &0.367 & 0.004 & 0.112 & 0.004& 0.004 & 0.488 & 0.212  & 315.0 \\ \hline
128k &0.367 & 0.006 & 0.240 & 0.009& 0.006 & 0.488 & 0.212  &369.0  \\ \hline
256k &0.367 & 0.008 & 0.470 & 0.020& 0.008 & 0.488 & 0.212  & 468.0\\ \hline
\end{tabular}
}
\caption{\sf Timing Results(in seconds) for 1D PIC  code in HPF 
       using 4505600  Particles and 8 Processors.}
\label{tab:hpf1dgrid}
\end{center}
%\end{table}


%\begin{table}[h] %7
\begin{center}
{\sf \scriptsize
\begin{tabular}{|| c || c | c || c | c || c || c | c || c ||} \hline
 {\bf Number of}
 & \multicolumn{2}{c ||}{\bf Scatter}
 & \multicolumn{2}{c ||}{\bf Field Solve}
 & {\bf Gather}
 & \multicolumn{2}{c||}{\bf Particle Push}
 & {\bf Loop} \\
 {\bf Particles}
 & { Phase 1}
 & { Phase 2}
 & { IFFT/FFFT}
 & { Poisson}
 & { Copy}
 & { Push}
 & { Migrate}
 & {\bf Iteration Time} \\ \hline
11264& 0.002 & 0.006 & 0.23 & 0.013& 0.006 & 0.004 & 0.008  & 108.0 \\ \hline
90112& 0.008  &  0.006 & 0.23 & 0.013& 0.006 & 0.012 & 0.012 & 117.0 \\ \hline
72089& 0.060 &  0.006 & 0.23 & 0.013& 0.006 & 0.082 & 0.040 & 135.0 \\ \hline
5767168& 0.470 & 0.006 & 0.23 & 0.013& 0.006 & 0.620 & 0.260 & 423.0 \\ \hline
2306867& 1.830 & 0.006 & 0.23 & 0.013& 0.006 & 2.600 & 1.040 & 1368.0 \\ \hline
\end{tabular}
}
\caption{\sf Timing Results(in seconds) for 1D PIC code in HPF 
       using 16K Grid Points and 8 Processors.}
\label{tab:hpf1dpart}
\end{center}
%\end{table}

% 1D MPL CODE RESULTS
%----------------------------------------------------------------------
%---------------------------------------------------------------------
%\begin{table}[h] %8
\begin{center}
{\sf \scriptsize
\begin{tabular}{|| c || c | c || c | c || c || c | c || c ||} \hline
 {\bf Number of}
 & \multicolumn{2}{c ||}{\bf Scatter}
 & \multicolumn{2}{c ||}{\bf Field Solve}
 & {\bf Gather}
 & \multicolumn{2}{c||}{\bf Particle Push}
 & {\bf Loop} \\
 {\bf Processors}
 & { Phase 1}
 & { Phase 2}
 & { IFFT/FFFT}
 & { Poisson}
 & { Copy}
 & { Push}
 & { Migrate}
 & {\bf Iteration Time} \\ \hline
1  & 2.910& 0.001 & 0.123 & 0.003& 0.001 & 4.880 & 0.00 & 1818.000    \\ \hline 
2 & 1.450 & 0.004 & 0.075 & 0.003& 0.004 & 1.930 & 0.81 & 1004.067 \\ \hline
4 & 0.730 & 0.003 & 0.029 & 0.003& 0.003 & 0.980 & 0.40 & 505.620  \\ \hline
8  & 0.360 & 0.003 & 0.030  & 0.002& 0.003 & 0.490 & 0.20 & 263.880 \\ \hline
16  & 0.189 & 0.005 & 0.029 & 0.005 & 0.005 & 0.250 & 0.10 & 132.120 \\ \hline
32 & 0.090 & 0.007 & 0.009 & 0.004& 0.007 & 0.136 & 0.07  & 85.500 \\ \hline
\end{tabular}
}
\caption{\sf Timing Results(in seconds) for 1D PIC  code in MPL 
       using 4505600  Particles and 16K Grid Points.}
\label{tab:mpl1dspeed}
\end{center}
%\end{table}


%\begin{table}[h] %9
\begin{center}
{\sf \scriptsize
\begin{tabular}{|| c || c | c || c | c || c || c | c || c ||} \hline
 {\bf Number of}
 & \multicolumn{2}{c ||}{\bf Scatter}
 & \multicolumn{2}{c ||}{\bf Field Solve}
 & {\bf Gather}
 & \multicolumn{2}{c||}{\bf Particle Push}
 & {\bf Loop} \\
 {\bf Grid Points}
 & { Phase 1}
 & { Phase 2}
 & { IFFT/FFFT}
 & { Poisson}
 & { Copy}
 & { Push}
 & { Migrate}
 & {\bf Iteration Time} \\ \hline
32k &0.37 & 0.004 & 0.058 & 0.003 &0.004 & 0.490 & 0.200 & 270.00 \\ \hline
64k &0.37 &  0.004 & 0.112 & 0.004 & 0.004 & 0.490 & 0.200 & 307.62 \\ \hline
128k &0.37 & 0.006 & 0.240 & 0.009 &0.006 & 0.478 & 0.209 & 346.41 \\ \hline
256k &0.36 & 0.008 & 0.419 & 0.019 &0.008 & 0.490 & 0.209 & 452.25 \\ \hline
\end{tabular}
}
\caption{\sf Timing Results(in seconds) for 1D PIC  code in MPL 
       using 4505600  Particles and 8 Processors.}
\label{tab:mpl1dgrid}
\end{center}
%\end{table}


%\begin{table}[h] %10
\begin{center}
{\sf \scriptsize
\begin{tabular}{|| c || c | c || c | c || c || c | c || c ||} \hline
 {\bf Number of}
 & \multicolumn{2}{c ||}{\bf Scatter}
 & \multicolumn{2}{c ||}{\bf Field Solve}
 & {\bf Gather}
 & \multicolumn{2}{c||}{\bf Particle Push}
 & {\bf Loop} \\
 {\bf Particles}
 & { Phase 1}
 & { Phase 2}
 & { IFFT/FFFT}
 & { Poisson}
 & { Copy}
 & { Push}
 & { Migrate}
 & {\bf Iteration Time} \\ \hline
11264 &0.002 & 0.006 & 0.20 & 0.0099 &0.006 & 0.004 & 0.008  & 95.58\\ \hline
90112  &0.008 &  0.006 & 0.20 & 0.0099 &0.006 & 0.012 & 0.012 & 100.17 \\ \hline
72089 & 0.060 &  0.006 & 0.20 & 0.0099 &0.006 & 0.082 & 0.040 & 133.47 \\ \hline
5767168 &0.470 & 0.006 & 0.20 & 0.0090 &0.006 & 0.620 & 0.260  & 421.56\\ \hline
2306867 &1.830 & 0.006 & 0.20 & 0.0090 &0.006 & 2.600 & 1.040 & 1334.61 \\ \hline
\end{tabular}
}
\caption{\sf Timing Results(in seconds) for 1D PIC  code in MPL 
       using 16K Grid Points and 16 Processors.}
\label{tab:mpl1dpart}
\end{center}
%\end{table}

%2D HPF CODE RESULTS
%----------------------------------------------------------------------
%---------------------------------------------------------------------
%\begin{table}[h] %11 
\begin{center}
{\sf \scriptsize
\begin{tabular}{|| c || c | c || c | c || c || c | c || c ||} \hline
 {\bf Number of}
 & \multicolumn{2}{c ||}{\bf Scatter}
 & \multicolumn{2}{c ||}{\bf Field Solve}
 & {\bf Gather}
 & \multicolumn{2}{c||}{\bf Particle Push}
 & {\bf Loop} \\
 {\bf Processors}
 & { Phase 1}
 & { Phase 2}
 & { IFFT/FFFT}
 & { Poisson}
 & { Copy}
 & { Push}
 & { Migrate}
 & {\bf Iteration Time} \\ \hline
1  &5.450  & 0.0009 & 0.005 & 0.009 &0.0009 & 8.150 & 0.000 & 4453.8   \\ \hline
4  &1.300  & 0.004 & 0.015 & 0.003 &0.0040 & 1.890  & 0.380 & 1196.0   \\ \hline
8  & 0.650  & 0.004 & 0.009 & 0.003 &0.0040 & 0.950 & 0.230  & 624.0   \\ \hline
16 &0.329 & 0.004 & 0.009 & 0.003 &0.0040 & 0.486  & 0.178  & 325.0\\ \hline
32 &0.167 &  0.005 & 0.015 & 0.004 &0.0050 & 0.251  & 0.204  & 247.0\\ \hline
\end{tabular}
}
\caption{\sf Timing Results(in seconds) for 2D PIC  code in HPF 
       using 3571712  Particles and 128 * 256  Grid Points.}
\label{tab:hpf2dspeed}
\end{center}
\end{table}

\begin{table}[h] %12
\begin{center}
{\sf \scriptsize
\begin{tabular}{|| c || c | c || c | c || c || c | c || c ||} \hline
 {\bf Number of}
 & \multicolumn{2}{c ||}{\bf Scatter}
 & \multicolumn{2}{c ||}{\bf Field Solve}
 & {\bf Gather}
 & \multicolumn{2}{c||}{\bf Particle Push}
 & {\bf Loop} \\
 {\bf Grid Points}
 & { Phase 1}
 & { Phase 2}
 & { IFFT/FFFT}
 & { Poisson}
 & { Copy}
 & { Push}
 & { Migrate}
 & {\bf Iteration Time} \\ \hline
16*32 &0.655 & 0.003 & 0.002 & 0.003 &0.003 & 0.952 & 0.530  & 728.00 \\ \hline
32*64 &0.655 & 0.003 & 0.003 & 0.003 &0.003 & 0.952 & 0.354  & 676.00 \\ \hline
64*128 &0.655 & 0.003 & 0.004 & 0.002 &0.003 & 0.952 & 0.266 & 637.00 \\ \hline
128*256 &0.655 & 0.004 & 0.009 & 0.002 &0.004 & 0.952 & 0.226 & 624.00 \\ \hline
\end{tabular}
}
\caption{\sf Timing Results(in seconds) for 2D PIC  code in HPF 
       using 3571712  Particles and 8 Processors.}
\label{tab:hpf2dgrid}
\end{center}
%\end{table}


%\begin{table}[h] %13
\begin{center}
{\sf \scriptsize
\begin{tabular}{|| c || c | c || c | c || c || c | c || c ||} \hline
 {\bf Number of}
 & \multicolumn{2}{c ||}{\bf Scatter}
 & \multicolumn{2}{c ||}{\bf Field Solve}
 & {\bf Gather}
 & \multicolumn{2}{c||}{\bf Particle Push}
 & {\bf Loop} \\
 {\bf Particles}
 & { Phase 1}
 & { Phase 2}
 & { IFFT/FFFT}
 & { Poisson}
 & { Copy}
 & { Push}
 & { Migrate}
 & {\bf Iteration Time} \\ \hline
313344&0.004 &  0.004 & 0.005 & 0.003 &0.004 & 0.005 & 0.014  & 39.0 \\ \hline
368640& 0.009 &  0.004 & 0.005 & 0.003 &0.004 & 0.015 & 0.025 & 39.0 \\ \hline
589824 & 0.030& 0.004 & 0.005 & 0.003 &0.004 & 0.046 & 0.054  &  65.0 \\ \hline
1474560& 0.124 & 0.004 & 0.005 & 0.003 &0.004 & 0.190 & 0.164  & 169.0 \\ \hline
3571712& 0.332 & 0.004 & 0.005 & 0.003 &0.004 & 0.486 & 0.379  & 416 \\ \hline
\end{tabular}
}
\caption{\sf Timing Results(in seconds) for 2D PIC  code in HPF 
       using 32*64 Grid Points and 16 Processors.}
\label{tab:hpf2dpart}
\end{center}
%\end{table}

%2D MPL CODE RESULTS
%----------------------------------------------------------------------
%---------------------------------------------------------------------

%\begin{table}[h] %14
\begin{center}
{\sf \scriptsize
\begin{tabular}{|| c || c | c || c | c || c || c | c || c ||} \hline
 {\bf Number of}
 & \multicolumn{2}{c ||}{\bf Scatter}
 & \multicolumn{2}{c ||}{\bf Field Solve}
 & {\bf Gather}
 & \multicolumn{2}{c||}{\bf Particle Push}
 & {\bf Loop} \\
 {\bf Processors}
 & { Phase 1}
 & { Phase 2}
 & { IFFT/FFFT}
 & { Poisson}
 & { Copy}
 & { Push}
 & { Migrate}
 & {\bf Iteration Time} \\ \hline
1  &5.45  & 0.0009 & 0.0050 & 0.0090 &0.0009 & 8.150 & 0.000 & 4453.80 \\ \hline
2  &2.66 & 0.0009 & 0.0250 & 0.0090 &0.0009 & 3.820 & 0.689 & 2368.60 \\ \hline 
4  &1.32 & 0.0090 & 0.0099 & 0.0099 &0.0090 & 1.880 & 0.370 & 1206.53 \\ \hline
8  &0.66 & 0.0099 & 0.0099 & 0.0099 &0.0099 & 0.940 & 0.180 & 614.25 \\ \hline
16 & 0.33 & 0.0040 & 0.0090 & 0.0030 & 0.0040 & 0.479  & 0.100 &303.03 \\ \hline
32 &0.15 & 0.0050 & 0.01500 & 0.0040 &0.0050 & 0.250  & 0.200 &237.90 \\ \hline
\end{tabular}
}
\caption{\sf Timing Results(in seconds) for 2D PIC  code in MPL 
       using 3571712  Particles and 128 * 256  Grid Points.}
\label{tab:mpl2dspeed}
\end{center}
%\end{table}


%\begin{table}[h] %15
\begin{center}
{\sf \scriptsize
\begin{tabular}{|| c || c | c || c | c || c || c | c || c ||} \hline
 {\bf Number of}
 & \multicolumn{2}{c ||}{\bf Scatter}
 & \multicolumn{2}{c ||}{\bf Field Solve}
 & {\bf Gather}
 & \multicolumn{2}{c||}{\bf Particle Push}
 & {\bf Loop} \\
 {\bf Grid Points}
 & { Phase 1}
 & { Phase 2}
 & { IFFT/FFFT}
 & { Poisson}
 & { Copy}
 & { Push}
 & { Migrate}
 & {\bf Iteration Time} \\ \hline
16*32 &0.660 & 0.003 & 0.002 & 0.003 &0.003 & 0.949 & 0.219  & 614.51 \\ \hline
32*64 &0.655 & 0.003 & 0.003 & 0.003 &0.003 & 0.952 & 0.219  & 617.37 \\ \hline
64*128 &0.670 & 0.003 & 0.004 & 0.002 &0.003 & 0.949 & 0.189 & 611.26 \\ \hline
128*256 &0.670 & 0.004 & 0.009 & 0.002 & 0.004 & 0.952 & 0.189 &615.29 \\ \hline
\end{tabular}
}
\caption{\sf Timing Results(in seconds) for 2D PIC  code in MPL 
       using 3571712  Particles and 8 Processors.}
\label{tab:mpl2dgrid}
\end{center}
%\end{table}

%\begin{table}[h] %16
\begin{center}
{\sf \scriptsize
\begin{tabular}{|| c || c | c || c | c || c || c | c || c ||} \hline
 {\bf Number of}
 & \multicolumn{2}{c ||}{\bf Scatter}
 & \multicolumn{2}{c ||}{\bf Field Solve}
 & {\bf Gather}
 & \multicolumn{2}{c||}{\bf Particle Push}
 & {\bf Loop} \\
 {\bf Particles}
 & { Phase 1}
 & { Phase 2}
 & { IFFT/FFFT}
 & { Poisson}
 & { Copy}
 & { Push}
 & { Migrate}
 & {\bf Iteration Time} \\ \hline
313344 &0.029 & 0.004 & 0.005 & 0.003 &0.004 & 0.039 & 0.029 & 41.197 \\ \hline
368640 &0.029 & 0.004 & 0.005 & 0.003 &0.004 & 0.050 & 0.029 & 45.604 \\ \hline
589824 & 0.030 & 0.004 & 0.005 & 0.003 &0.004 & 0.046 & 0.054 & 65.000 \\ \hline
1474560 &0.050 & 0.004 & 0.005 & 0.003 &0.004 & 0.090 & 0.029 & 135.330\\ \hline
3571712 &0.140 & 0.004 & 0.005 & 0.003 &0.004 & 0.209 & 0.059 & 134.680\\ \hline
\end{tabular}
}
\caption{\sf Timing Results(in seconds) for 2D PIC  code in MPL 
       using 32*64 Grid Points and 16 Processors.}
\label{tab:mpl2dpart}
\end{center}
\end{table}

